Kita mulai dengan bahan-bahan yang dibutuhkan...  
1. Sebuah komputer yang akan dijadikan gateway (pintu gerbang) internet  
atau kerennya disebut "server internet". Karena kebanyakan dari kita sudah  
"terlanjur cinta" dengan Microsoft Windows maka komputer gateway ini harus  
menggunakan salah satu di antara ketiga sistem operasi berikut ini : Windows  
98 Second Edition, Windows 2000, atau Windowsxp  
2. CD Installer atau folder berisi master : Windows 98 Second Edition,  
Windows  
2000, atau Windows   
3. Satu atau lebih komputer yang akan dijadikan sebagai klien dengan  
salah satu sistem operasi Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0,  
Windows 2000 atau Windows Me.  
4. Sebuah modem yang terpasang pada komputer gateway.  
5. Ethernet atau LAN card yang terpasang pada semua komputer (termasuk  
pada komputer gateway ).  
6. Kabel dan HUB.  
Catatan khusus menyangkut kabel dan hub :  
a. Secara praktis kita tidak akan membahas hal-hal rumit tentang  
berbagai topologi jaringan.. maka kita langsung menggunakan topologi  
star-hub yang paling  
populer digunakan.  
b. Jika kita hanya menghubungkan dua unit komputer, maka kita TIDAK  
membutuhkan HUB.. cukup dengan seutas kabel UTP CROSS-OVER dan ethernet card  
pada masing-masing kedua komputer.

Setelah semua komputer terhubung secara fisik dengan kabel UTP.. maka kita  
mulai melakukan setting LAN.  
Prosesnya adalah sebagai berikut :  
1. Setting TCP/IP pada semua komputer termasuk server.  
Ketika kita sudah menginstall driver ethernet card dengan benar..  
maka di layar dekstop akan muncul sebuah icon baru bernama "NETWORK  
NEIGBORHOOD"  
a. Klik-kanan icon "Network Neighborhood"  
b. Properties - [Network] Configuration  
c. Klik tombol File and Print Sharing...  
Aktifkan "I want to be able to give others access to my files.  
Aktifkan "I want to be able to give others access to print to my  
printer(s)  
d. Klik OK  
e. Dalam installed network components : Klik TCP/IP -> NAMA ETHERNET  
f. Klik Properties - IP Address  
Specify an IP Address :  
IP Address : 192.168.0.1  
Subnet Mask : 255.255.255.0  
g. Klik OK  
---------  
Catatan :  
---------  
Aturan dalam mengisi IP Address (Private Networking) :  
1. Setiap komputer harus diberikan IP Address yang BERBEDA, mulai  
dari 192.168.0.1 sampai maksimum 192.168.0.255, khusus untuk komputer  
gateway internet HARUS diberikan IP Address 192.168.0.1 sedangkan komputer  
berikutnya bisa dimulai dengan 192.168.0.2, 192.168.0.3... dst sampai dengan  
192.168.0.255. Jadi angka yang berubah hanya digit yang terakhir.  
2. Subnet Mask harus SAMA untuk semua komputer. Jadi semua komputer  
harus diisikan Subnet Mask 255.255.255.0.  
---------  
h. Kita kembali ke [Network] Configuration  
i. Tab [Network] Identification  
Computer name : Server (atau Client, atau nama anda... harus BERBEDA  
di setiap komputer)  
Workgroup : elextra (atau nama group kesayangan anda... harus SAMA  
di setiap komputer)  
j. Klik OK

Nah... sekarang komputer akan minta untuk direstart...  
sesudah komputer direstart maka kita akan mulai untuk setting Internet  
Connection Sharing :  
a. Klik Start - Settings - Control Panel - Add/Remove Programs - Windows  
Setup  
b. Klik "Internet Tools" kemudian klik Details...  
c. Aktifkan "Internet Connection Sharing"  
d. Klik OK kemudian Klik Apply.  
e. Setelah itu Windows akan menginstall file-file yang diperlukan oleh  
ICS (jika Windows meminta file-file, anda harus memasukkan CD Installer  
Windows atau menunjukkan path ke folder master Windows, misalnya  
D:\Master\Win98SE).  
f. Muncul Internet Connection Sharing Wizard  
g. Klik Next dua kali. - Welcome to the Internet Connection Wizard :  
Gunakan pilihan ketiga "I want to set up my Internet Connection  
manually, or I want to connect through a local area network (LAN)".  
"How do you connect to the Internet?" - Pilih "I connect through a  
phone line and a modem"  
Choose modem - Select a modem to use to connect to the internet -  
Isi dengan nama (merek) modem yang digunakan pada komputer gateway.  
Kemudian kita mulai mengisi setting ISP yang akan digunakan : No  
Telpon ISP (hilangkan tanda chek pada "Dial using the area code and country  
code". Klik Advance untuk setting IP dan DNS jika dibutuhkan.  
Isi User Name & Password . Jika password dikosongkan, akan muncul  
peringatan bahwa anda tidak akan bisa terhubung tanpa mengisi password...  
acuhkan saja.. pilih YES.  
Connection Name : berikan nama koneksi, misalnya nama ISP.  
Do you want to set up an Internet Mail account now - Pilih NO.  
Finish.  
Select network adapter : pilih nama (merek) ethernet card yang  
digunakan.  
Create a client configuration disk - tidak perlu, pilih CANCEL saja.  
Restart komputer.  
h. Start - Settings - Control Panel - Internet Options - Connection  
Sharing...  
General: aktifkan Enable Internet Connection Sharing  
aktifkan Show Icon in Taskbar  
Connect to the Internet using: Dial-up Adapter  
Connect to my home networking using: nama (merek) ethernet.  
Restart komputer.

Nah.. mudah kan? Sekarang anda sudah bisa menikmati Internet Connection  
Sharing ala warnet di rumah!